{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Характеристики наземных РГС"]
["Обозначение","Объем, куб","Диаметр, мм","Длина, мм","Масса, кг"]
["РГСн-3",3,1400,2060,530]
["РГСн-5",5,1900,2060,700]
["РГСн-10",10,2068,3400,990]
["РГСн-15",15,2068,4900,1400]
["РГСн-20",20,2400,4900,1700]
["РГСн-25",25,2400,6600,2150]
["РГСн-30",30,2400,7600,2650]
["РГСн-40",40,2400,9600,3100]
["РГСн-50",50,2800,9600,3700]
["РГСн-60",60,2800,10600,4000]
["РГСн-75",75,3240,10600,4500]
["РГСн-100",100,3240,12600,5400]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}