{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,7],[14,0,15,0],[16,0,17,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Основные технические характеристики резервуаров типа РВС:"]
["Обозначение, объем, м3","Диаметр внутренний ,м","Высота, м","Масса конструкций, т"]
[{"$nulls":3},"С крышей конической оболочкой","с крышей конической оболочкой и понтоном","с купольной крышей","с купольной крышей и понтоном","с плавающей крышей"]
["РВС-100",4.73,6,8,10,"-","-","-"]
["РВС-200",6.63,6,10,13,"-","-","-"]
["РВС-300",7.58,7.5,13,17,"-","-","-"]
["РВС-400",8.53,7.5,15,19,"-","-","-"]
["РВС-500",8.53,9,21,26,"-","-","-"]
["РВС-700",10.43,9,23,29,"-","-","-"]
["РВС-1000",10.43,12,26,33,"-","-",40]
["РВС-2000",15.18,12,48,57,"-","-",63]
["РВС-3000",18.98,12,71,81,"-","-",84]
["РВС-5000",20.92,15,94,112,"-","-",116]
[null,22.8,12,95,117,"-","-","-"]
["РВС-10 000",28.5,18,"-","-",225,240,240]
[null,34.2,12,"-","-","-","-","-"]
["РВС-20 000",40,18,"-","-",430,468,425]
["РВС-30 000",45.6,18,"-","-",566,615,570]
["РВС-50 000",60,18,"-","-","-","-",900]
["РВС-100 000",85,18,"-","-","-","-","-"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}